**柳州职业技术学院**

**汽车学院2021-2022学年下学期教学耗材询价采购公告**

采购编号：**LZY22-9** 发布日期：**2022年3月7日**

1. 项目名称： **汽车学院2021-2022学年下学期教学耗材采购**
2. 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万捌仟元整（**¥118000.00**）
3. 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 火花塞1 | 适用车辆宝骏630等，B15发动机，绝缘材料，使用寿命≥5000次  | 20 | 个 |
| 2 | 奔驰A180蓄电池 | 规格：AGM蓄电池；尺寸规格（长宽高）：≥315mm X175mm X190mm；蓄电池容量：12V 80Ah，电流：800A(EN/SAE/GS)；系列：LRLA/AGM | 1 | 个 |
| 3 | 火花塞2 | 适用车辆：宝马316.2.0T发动机绝缘材料，使用寿命≥7000次 | 4 | 个 |
| 4 | 色环电阻器 | 四环或五环，1/2W,2KΩ，铜脚引线 | 100 | 只 |
| 5 | 鳄鱼夹 | 长≥50mm，开口大于≥15mm，黄铜，绝缘部分为红色、黑色。两种颜色各50只 | 100 | 只 |
| 6 | 汽车前照灯灯泡 | 卤素灯泡，型号：H7，12V 55W | 10 | 只 |
| 7 | 铅酸蓄电池 | 免维护型，12V8AH，接线柱为插片式 | 2 | 只 |
| 8 | 电源变压器 | 机床单相隔离变压器，50VA，输入220V/380V，输出：6,12,24,36V | 2 | 只 |
| 9 | 单相电源插头 | 标准220V10A两插插头，材料：纯铜，颜色不限。 | 2 | 只 |
| 10 | 干磨砂纸1 | 型号：P320，圆形，材料：PPG，尺寸：6寸 | 1 | 盒 |
| 11 | 干磨砂纸2 | 型号：P400，圆形，材料：PPG，尺寸：6寸 | 1 | 盒 |
| 12 | 干磨砂纸3 | 型号：P500，圆形，材料：PPG，尺寸：6寸 | 1 | 盒 |
| 13 | 干磨砂纸 | 型号P80，圆形，材料：PPG，尺寸：6寸 | 30 | 张 |
| 14 | 干磨砂纸 | 型号P120，圆形，材料：PPG，尺寸:6寸 | 50 | 张 |
| 15 | 洗车百洁布1 | 红色, 长宽≥100x5700mm | 1 | 卷 |
| 16 | 洗车百洁布2 | 绿色，长宽≥100x5700mm | 1 | 卷 |
| 17 | 洗车百洁布3 | 灰色，长宽≥100x5700mm | 1 | 卷 |
| 18 | 除油剂 | 型号：P850-14材料 PPG，容量≥5L/罐 | 2 | 罐 |
| 19 | 汽车维护乳胶手套 | 材质乳胶，韧性好；耐撕扯；尺寸≥L码，规格100只/盒 | 4 | 盒 |
| 20 | 一次性乳胶手套 | 浅蓝色，尺寸：M号，材质;丁腈橡胶，规格100只/盒  | 15 | 盒 |
| 21 | 绝缘手套 | 0级，1000V绝缘，抗静电，卷边，乳胶， 软质，总长30MM，袖口周长36MM，手腕围度22MM | 20 | 对 |
| 22 | 中涂底漆 | 参考品牌：PPG、AUTOCOLOR、巴斯夫，型号： P565-510；双组分；颜色：灰色；容量：3.5L/桶 | 3 | 桶 |
| 23 | 稀释剂1 | 参考品牌：PPG、AUTOCOLOR、巴斯夫，型号： P850-1491；用途：用于稀释中涂底漆、清漆等配套使用；适用条件：低气温用；容量：5L/桶 | 4 | 桶 |
| 24 | 稀释剂2 | 标准型，容量：10KG/桶 | 5 | 桶 |
| 25 | 固化剂 | 参考品牌：PPG、AUTOCOLOR、巴斯夫，型号 P210-938，标准：高浓度，适用条件：低气温用，用途：用于配套中涂底漆、清漆等；低气温用；容量：2.5L/桶 | 4 | 桶 |
| 26 | 清漆套装 | 包含清漆和配套固化剂，超快干；规格：清漆5L/瓶 | 3 | 套 |
| 27 | 海绵砂纸1 | 型号：P600，手磨砂纸卷，规格宽X长：115mmX2500mm | 2 | 卷 |
| 28 | 海绵砂纸2 | 型号：P800，手磨砂纸卷，规格宽X长：115mmX2500mm | 2 | 卷 |
| 29 | 汽车清洗天那水 | 用途：用于清洗喷枪、刮刀等；质量规格：≥10kg/桶，铁桶装 | 7 | 桶 |
| 30 | 色漆1 | 银白色，油性漆；类型：1K，容量≥1公升/桶 | 5 | 桶 |
| 31 | 色漆2 | 纯白色，油性漆；类型：1K；，容量≥1公升/桶 | 5 | 桶 |
| 32 | 色漆3 |  蓝相黑，油性漆；类型：1K；容量≥1公升/桶 | 5 | 桶 |
| 33 | 色漆4 | 糖果白色，类型：2K，容量≥1L/瓶 | 10 | 瓶 |
| 34 | 色漆5 | 简约银色，类型：1K，容量≥1L/瓶 | 10 | 瓶 |
| 35 | 车轮黏贴式动平衡块 | 型号：5+10g直角款；重量：60g/条；每盒共50条/3kg | 1 | 盒 |
| 36 | bosch汽车制动液 | 型号：DOT4；容量：1L/瓶；干沸点≥250℃，湿沸点≥160℃ | 5 | 瓶 |
| 37 |  五菱B12发动机皮带轮张紧器 | 张紧器直径≥φ60mm，拉力250-350N,材料：铝制 | 6 | 个 |
| 38 | 五菱B12发动机链轮张紧器 | 型号：A15-62451854，行程：20-40mm，材料：铝制 | 6 | 个 |
| 39 | 中涂固化剂 | 型号：EasiCoat,EC-31，快干型，容量：1L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 40 | 汽车大灯修复液 | 工艺：蓝冰熏蒸，雾化剂，容量：600ml/瓶 | 2 | 瓶 |
| 41 | 本田飞度发动机机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 3 | 个 |
| 42 | 本田飞度发动机放油螺栓 | 外六角，带垫片，螺纹公称直径：φ14mm，螺帽直径≥φ17mm | 2 | 个 |
| 43 | 宝骏560发动机放油螺栓 | PA/PP材质，外六角，螺栓总长≥37mm，螺纹公称直径11.5mm | 2 | 个 |
| 44 | 宝骏560发动机机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 2 | 个 |
| 45 | 现代瑞纳发动机机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 2 | 个 |
| 46 | 现代瑞纳发动机放油螺栓 | 外六角，带垫片，螺纹公称直径：14mm，螺帽直径≥17mm | 2 | 个 |
| 47 | 福特福睿斯发动机放油螺栓 | 外六角，带垫片，螺纹公称直径：14mm，螺帽直径≥17mm | 2 | 个 |
| 48 | 福特福睿斯发动机机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 2 | 个 |
| 49 | 斯柯达明锐发动机放油螺栓 | 外六角，螺纹公称直径：14mm，螺纹杆长度≥19mm；适用于明锐，帕萨特，朗行的放油螺栓 | 9 | 个 |
| 50 | 斯柯达明锐发动机机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 4 | 个 |
| 51 | 高尔夫6发动机放油螺栓（外六角） | 汽油发动机放油螺栓（外六角，含垫片），公称直径：14mm，螺杆长度≥17mm，适用于高尔夫、朗逸、速腾等车型 | 4 | 个 |
| 52 | 高尔夫6车型机油滤清器 | 使用寿命≥7000公里，橡胶密封性好，抗腐蚀性强 | 2 | 个 |
| 53 | 机油  | 半合成机油，标号：SM、5W/40,4L/瓶 | 8 | 瓶 |
| 54 | 仪表板蜡 | 车仆仪表板蜡CP；008型号；≥300ml/瓶,上光、去污、防水、防高温、护色  | 4 | 瓶 |
| 55 | 汽车内饰清洗剂 | ≥500ml/瓶，多功能泡沫清洗剂 | 4 | 瓶 |
| 56 | 发动机舱清洗剂 | ≥650ml/瓶,去油污，去油泥 | 3 | 瓶 |
| 57 | B12发动机用汽缸盖 | 匹配型号：(1.2L)专用汽缸盖总成（带气门组件、凸轮轴、顶杯）， 材质：铝合金 | 3 | 套 |
| 58 | B12用活塞环组件 | 匹配型号：发动机(1.2L)专用活塞环，材质：灰铁、球铁类 | 10 | 套 |
| 59 | 曲轴主轴瓦（大瓦） | B12发动机（1.2L）专用曲轴主轴瓦（大瓦） | 2 | 套 |
| 60 | 连杆上下轴瓦（小瓦） | B12发动机(1.2L)专用连杆上下轴瓦（小瓦） | 2 | 套 |
| 61 | 曲轴止推片 | B12发动机(1.2L)专用曲轴止推片 | 6 | 套 |
| 62 | 正时链条张紧器 | B12发动机（1.2L）专用配件 | 3 | 个 |
| 63 | 活塞 （配活塞销、卡簧） | B12发动机（1.2L）专用配件 | 6 | 套 |
| 64 | 机油壶 | 型号：DL2403 容量≥350ml/个，金属材料 | 8 | 个 |
| 65 | 中转大套筒转接头 | 型号：12914，材质：工具钢 | 6 | 个 |
| 66 | 通用型示波器探头 | 200MHz---P2200，匹配示波器：UT2000数学存储示波器 | 8 | 根 |
| 67 | CAN分析仪 | 型号: CANalyst-II通道数（至尊版(带OBD转接头)）: 双通道接口: OPEN6接线端子两通道之间隔离: 是(全隔离、三端隔离)隔离电压: 2500V  | 5 | 个 |
| 68 | 车载路由 | AC2100；5G双频；信号增强；千兆端口；支持IPv6；LAN口数量：3个及以上； | 4 | 个 |
| 69 | 汽车空调可调快速接头 | 适用范围: R134a专用，接头尺寸: 1/4SAE，M14\*1.5，产品材质: 优质铜体，表面电镀保护 | 4 | 对 |
| 70 | 制冷剂 | 类型：R134a，巨化，原装净重13.6kg/罐 | 2 | 罐 |
| 71 | 汽车空调蒸发箱清洗枪 | 功能：直视+直喷+侧喷型，充电时长≤2小时，屏幕尺寸≥4.1寸，适用焦距：30-100mm，图像传感器：CMOS传感器，适用气压：0.6-0.8Mpa | 1 | 套 |
| 72 | 卡罗拉2014手动版空调压力传感器 | 卡罗拉2014手动版，三针头 | 2 | 只 |
| 73 | 五菱荣光6407汽车灯光组合开关 | 不带皮套，五线插头，具有OFF档，小灯档，大灯档，前雾灯档，左右转向切换功能 | 12 | 个 |
| 74 | 五菱荣光6407汽车刮水洗涤开关总成 | 具有OFF档，间歇灯，低速档，高速档，喷水档切换功能，无后雨刮功能 | 12 | 个 |
| 75 | 汽车前雨刮电机 | 电压12V，适用于五菱荣光6407，四个插头线 | 8 | 个 |
| 76 | 五菱荣光6407汽车用雨刮继电器 | 电压12V，电流10A，6脚 | 16 | 个 |
| 77 | 五菱荣光6407车用点火锁 | 具有LOCK，ACC，ON，START档位功能，档位≥4档 | 12 | 个 |
| 78 | 五菱荣光6407汽车用危险报警开关 | 适用于具有危险报警，后雾灯开关功能，电压：12V | 12 | 个 |
| 79 | 五菱荣光6407汽车用电子继电器 | 类型：闪光式，12V，3脚 | 12 | 个 |
| 80 | 汽车继电器 | 塑料外壳，常开双触点，4脚，12V，40A | 46 | 个 |
| 81 | 五菱荣光6407用汽车转向灯泡 | 12V， 21W，琥珀色，单丝平脚， 10个/盒 | 7 | 盒 |
| 82 | 汽车灯泡1 | H7， 12V，55W 卤素灯 | 20 | 只 |
| 83 | 汽车灯泡2 | 12V，双丝、高低脚（制动、尾灯一体） | 12 | 个 |
| 84 | 汽车保险丝1 | 插片式中号10A，100片/盒 | 5 | 盒 |
| 85 | 汽车保险丝2 | 插片式中号15A，100片/盒 | 5 | 盒 |
| 86 | 汽车保险丝3 | 插片式中号20A，100片/盒 | 5 | 盒 |
| 87 | 汽车保险丝4 | 插片式中号25A，100片/盒 | 5 | 盒 |
| 88 | 汽车保险丝5 | 插片式中号30A，100片/盒 | 4 | 盒 |
| 89 | 数字万用表 | VC890C+,具有直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，电阻，电容，温度，频率，二极管，三极管，通断测量功能。 | 2 | 个 |
| 90 | 宝骏630启动继电器（12V电磁继电器 四脚） | 型号: 24539199 DC12V 35A四脚继电器（长27.5mm,宽27.5mm,壳体高24.5mm；插脚高11mm，插脚脚宽2.8mm;壳体可拆卸） | 10 | 个 |
| 91 | 宝骏630燃油泵继电器（12V电磁继电器 四脚） | 型号: 24539201 DC12V 35A四脚继电器（长22.3mm,宽14.8mm,壳体高24.5mm；插脚高11mm，插脚脚宽2.8mm;壳体可拆卸） | 10 | 个 |
| 92 | 汽车保险丝插片 | 通用型：小号 长：11mm;宽：4mm;壳体高：9mm;插脚高：7.5mm；插脚宽：2.5mm（ 10A 15A 各50片） | 100 | 片 |
| 93 | 汽车蓄电池 | 12Ｖ，100Ah | 4 | 个 |
| 94 | 汽车起动机 | 12Ｖ，1KW | 2 | 个 |
| 95 | V形铁检验台 | 长宽厚：100mm×80mm×30mm，，材质：铸铁， | 4 | 个 |
| 96 | 内六角扳手 | 9件套，规格为1.5-10mm，材料：工具钢，硬度HRC≥62，精度等级≥1级（国标） | 8 | 套 |
| 97 | 康明斯L9.3发动机活塞环 | 直径116mm,内含三道环：第一道气环（镀铬）、第二道气环（磷化）、第三道油环。康明斯L9.3发动机配件 | 12 | 套 |
| 98 | 千分尺底座 | 双旋转紧固装置，表面喷塑 | 4 | 个 |
| 99 | 内径百分表（量缸表） | 精度0.01mm，量程：50~160mm  | 6 | 把 |
| 100 | 外径千分尺 | 量程100~125mm，精度0.01mm | 5 | 把 |
| 101 | 塞尺 | 量程0.05~1mm（必须含0.3mm和0.55mm两个规格）,内含20片，长100mm, | 20 | 把 |
| 102 | 刀口尺1 | 长1000mm,0级 | 2 | 把 |
| 103 | 刀口尺2 | 长250mm,0级 | 4 | 把 |
| 104 | 蓄电池测量仪 | 12V/24V通用，智能防烧，可显示测量电压、CCA、内阻、寿命、测量结果；可做蓄电池起动能力测试、发电机充电系统测试、起动机系统起动负荷测试 | 4 | 个 |
| 105 | 蓄电池连接线 | 纯铜线，长30cm，铜卡头 | 10 | 根 |
| 106 | 内六角套筒 | 规格： 14#，材料：工具钢 | 10 | 颗 |
| 107 | 车身结构件焊接冷板1 | 尺寸（长宽厚）：250×200×0.8（mm）、材质：Q235 | 110 | 块 |
| 108 | 车身结构件焊接冷板2 | 尺寸（长宽厚）：100×60×0.8（mm）、材质：Q235 | 500 | 块 |
| 109 | 车身结构件焊接冷板3 | 尺寸（长宽厚）：100×30×0.8（mm）、材质：Q235 | 300 | 块 |
| 110 | 气动锯片1 | 规格：24T，24齿（中齿锯片），长度≥90mm，宽度≥12mm | 20 | 片 |
| 111 | 气动锯片2 | 材质: 碳钢，规格：≥32齿（细齿锯片），长度≥90mm | 20 | 片 |
| 112 | 麻花钻头1 | 硬质合金钢、钻头直径规格：≥φ3.5 （mm） | 8 | 根 |
| 113 | 麻花钻头2 | 硬质合金钢、钻头直径规格：≥φ4.2 （mm） | 8 | 根 |
| 114 | 热熔胶棒 | 热熔胶抢用，φ11mm长度：≥200mm | 20 | 根 |
| 115 | Q235冷板1 | 长宽厚：328mm×280mm×1mm | 80 | 块 |
| 116 | Q235冷板2 | 规格型号：长宽厚：300mm×300 mm×0.8mm Q235 | 70 | 块 |
| 117 | Q235冷板3 | 规格型号：长宽厚：660mm×463mm×0.8mm Q235 | 40 | 块 |
| 118 | 普通铝板 | 材质：铝材，长宽厚：180mm×280mm×1mm | 70 | 块 |
| 119 | 防护眼镜 | 型号3M；规格：1621AF防雾版 | 5 | 副 |
| 120 | 带式打磨机沙带 | 型号规格：10×330MM 80# | 100 | 根 |
| 121 | 三和自喷漆 | 规格型号235g/瓶，白3瓶，绿3瓶，蓝3瓶，红3瓶，灰2瓶，黄3瓶，紫3瓶，清漆3瓶； | 23 | 瓶 |
| 122 | 双通道CAN总线分析仪 | 双通道USBCAN-2总线分析仪USB转CAN卡模块USBCAN-II Pro，open6端子，符合ISO11898标准，支持CAN2.0A、CAN2.0B帧格式，隔离等级3000，供电电压5V，外形92\*63\*30mm,支持软件ECANTools\CAN test\CANPRo\,操作系统W2000\XP\7\8\10及个版本LINUX,提供VC、VB、Vbnet\C#\LabVIEW\LABWinndows\delphi等主流编程环境例程。清单：USBCAN分析仪， USB数据线、光盘（内含软件、驱动、二次开发、手册等相关资料） | 1 | 套 |
| 123 | 汽车全车诊断仪(通用型） | 通用电脑保养OBD检测仪故障修车解码器，高通8核，安卓9.0系统，3GB内存，存储32GB，显示屏：≥8英寸，分辨率1280\*800，支持wifi，无线蓝牙接头，工作温度：0-50℃，存储温度：-20℃-70℃产品质保期：到货最终验收合格之日起一年，提供终身升级服务。功能：全车系统诊断，含智能诊断、传统诊断、ADAS功能、诊断记录、软件升级、远程诊断、诊断反馈等 | 3 | 台 |
| 124 | 超声波支架 | 探头超声波支架, 22mm开孔探头,不锈钢材质，底部螺丝孔为6mm | 10 | 个 |
| 125 | 声光报警器 | 电源12v，0-100分贝声音可调 有线声光报警喇叭 | 6 | 个 |
| 126 | 超声波测距仪模块 | 工作电源12V,可自定义继电器触发量程，量程5CM -5OCM，测量距离可通过按键进行自由设置 | 6 | 个 |
| 127 | 3M双面胶 | 10mm宽，3000mm长，3M正品 | 6 | 卷 |
| 128 | 实验小车 | Jeston nano实验小车，总体尺寸（长宽高）≥180×300×180（mm），电源12v，后轮驱动，舵机转向，具备donkeycar视觉循迹深度学习功能，整车质量≥0.85kg 配置Robot-Eyes二代720P高清摄像头，直流减速电机。配套3x2米训练地图。 | 1 | 套 |
| 129 | 视觉传感器 | 乐视体感Astra-Pro 分辨率不低于640×480,30fps，RGB 1080p | 1 | 个 |
| 130 | 激光雷达 |  A1高速版，7-16HZ,PRLIDAR-A1M8-TK， | 1 | 个 |
| 131 | 驱动电机 | 12v直流减速电机，带编码器，XTARK-MOTOR | 2 | 个 |
| 132 | 转向底盘总成 | 阿克曼金属材料转向机构，配置防撞海绵，五幅航模轮胎，尺寸约280×190×190mm，配套所有开发手册，视频教材，ROS原代码，STM32源代码，相关开发软件，安装内六角扳手，实验一对一指导服务。 | 1 | 套 |
| 133 | 处理器 | Jetson nano B01-4G， GPIO 40PIN接口，支持拨号上网、电话、短信、邮件、TCP、UDP、DTMF、HTTP、FTP等功能， 支持GPS、北斗、Glonass、LBS基站定位，支持自动识别波特率(9600bps ~ 115200bps) | 1 | 个 |
| 134 | 控制板 | OpenCRP XTARK-OpenCRP，内置IMU传感器、64G TF 卡 | 1 | 个 |
| 135 | 动力电池 | 12000MAH ，带锂电池保护板，XTARK-12000，配充电器14V 1.5A。 | 1 | 个 |
| 136 | 网卡天线 | 无线，INTEL-8265AC，支持2.4G/5G双频段6DB高增益天线 | 1 | 套 |
| 137 | 舵机 | 20kg 全金属数字控制，XDS-820C | 1 | 个 |
| 138 | 语音模块 | 语音系统，XFS4041，六通道麦克风阵列，内置5W大功率腔体音响，实现语音控制。 | 1 | 个 |
| 139 | 无线手柄 | 无线遥控，通道个数：6个USB接口≥2.0，频段：2401mhz-2479mhz，发射功率≤70mw，波段宽度;500khz,输入电源≥5v | 1 | 个 |
| 140 | 收纳箱 | 铝合金材料，带锁，尺寸长宽高≥380×250×240mm，铝合金厚度≥0.7mm | 1 | 个 |
| 141 | 无线数据传输线 | USB接口≥2.0，TYPE-C 接口,长≥500mm | 1 | 条 |
| 备注：项目标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌报价，项目无标注品牌的按照项目参数报价即可，否则报价无效。 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后**20日内**付清合同金额全部货款。

6. 供货时间：签订合同后**1年内**验收合格并交付使用。

7.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

8.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于**2022年3月15日上午9:00至9:30**送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

9.技术及需求咨询联系人：李丹珍 联系电话：17774866186 。

10.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

**柳州职业技术学院**

 **2022年3月7日**

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求响应情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元）包含装卸、运输等所有费用。 |
| 交付使用期： |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）： 法定代表人（或负责人）（签名）：

地址： 电话：

转账全称： 对公帐号：

开户行：

**疫情防控期间报价文件递送须知**

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年3月7日

**报价人承诺书**

本单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于 年 月 日递送\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名： ，身份证号码： ，联系电话： ，在 （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

 报价单位（公章）：

年 月 日